STM32F411- ESP01 connection flow

**ESP\_Init** (**char** \*SSID, **char** \*PASSWD)

HAL\_Delay(15000);

**ESP\_**

**Init()**

No

ESP\_Send\_Multi\_Float();

ESP\_Check\_Connection();

**Loop For Ever**

No

**Sooper loop**

**ESP\_Init()**

AT+RST

AT

AT+CWMODE=1

AT+CIPMUX=0

AT+CWJAP=\"%s\",\"%s\"\r\n", SSID, PASSWD